
连云港综合客运枢纽
站前南广场及配套、人民路及盐河路下穿工程项目
电梯设备采购及安装招标公告
一、招标条件
连云港市交通集团有限公司连云港综合客运枢纽站前南广场及配套、人民路及盐河路下穿工程已经立项部门批准建设（立项批文号：连发改行服发【2016】23号）。工程所需资金来源：自筹。连云港市博瑞工程咨询有限公司受招标人连云港市交通集团有限公司委托具体负责本工程的招标事宜。现决定对该项目电梯设备采购及安装进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
1、工程地址：连云港市海州区人民东路连云港火车站站前
2、初步发包方案编号：3207061605110201

   工程项目标段编号：3207061605110201-BK-001
3、 招标内容：电梯设备采购、安装、调试等相关服务, 为总包交钥匙工程。
（1）、无机房垂直客梯参数表：
	类型
	电梯
编号
	提升
高度（m）
	停战数
	停层
	额定载
重（kg）
	额定速
度（m/s）
	开门
方式
	开门土
建尺寸
mm
	井道尺寸
宽mm×深mm
	基坑
深度
	台数
	备注

	乘客电梯
	DT1
	5.7
	2
	2
	1000
	1.5
	双开
	1300
	2600×2350
	1600
	1
	无障碍
电梯

	乘客电梯
	DT2
	5.7
	2
	2
	1350
	1.5
	双开
	1300
	2600×2350
	1600
	1
	

	乘客电梯
	DT3
	5.7
	2
	2
	1350
	1.5
	双开
	1300
	2550×2350
	1600
	1
	无障碍
电梯

	乘客电梯
	DT4
	5.7
	2
	2
	1350
	1.5
	双开
	1300
	2550×2350
	1600
	1
	无障碍
电梯


（2）、自动扶梯参数表：
	类型
	电梯
编号
	倾斜
角度
	提升
高度（m）
	梯级
宽度
	额定速
度m/s
	输送能
力人/h
	护壁板
特征
	底坑
深度
	备注

	乘客电梯
	FT1
	300
	4.35
	1000
	0.5
	9000
	不锈钢
	1100
	1-2层

	乘客电梯
	FT2
	300
	4.35
	1650×2
	0.5
	9000
	不锈钢
	1100
	1-2层

双向


（3）、无障碍功能: ①盲文按钮   ②残疾人操作盘  ③轿厢三面扶手   ④语音报站  
品牌要求：投标人拟投标电梯品牌为日立（HITACHI）、奥的斯（OTIS）、迅达（Schindler）、蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）、通力（KONE）、三菱（Mitsubishi elevator）、东芝（Toshiba）。要求所投电梯的曳引机、控制柜、门机装置为电梯制造商原品牌、原产地、原装。如投标人拟选择推荐的品牌以外产品的，必须在招标文件规定“澄清招标文件截止时间”前向招标人提出，并附相应的符合招标文件规定的技术参数等要求的证明文件。
4、本标段控制价：200万元
5、交付使用期：120日历天，供货日期以招标人通知为准
6、质量要求：合格（符合国家有关技术规范要求），一次性通过技术监督局验收。
7、投标人须到现场勘察确认已完工的内容，现场勘察联系人：刘永基：电话：0518-85817702
三、投标申请人资格要求：
3.1制造商具有特种设备制造许可证（含明细表），其中无机房乘客电梯A级资质，自动扶梯B级资质；
3.2制造商具有特种设备安装改造维修许可证B级资质；
3.3如是代理商投标，代理商必须为制造商授权的该品牌地区代理并具有制造商针对本项目的专项授权委托书；
3.4制造商授权的维保机构必须具有质检部门颁发的二星级及以上证书，并在连云港市有固定的营业地点（需提供营业场所的房屋权属证明或经连云港市房屋产权部门鉴证的房屋租赁合同）；
3.5无行贿犯罪记录：企业出具当地检察院自公告日起至开标前开具的无行贿犯罪记录的证明原件；
3.6法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。
3.7本项目招标人不接受联合体投标；招标内容投标人必须全部投标，招标人不接受选择性投标。
3.8法律、行政法规规定的其他条件。
四、其它相关要求 
（1）本工程实行网上电子招投标，所有工作均由投标人自行完成，网上上传；
（2）本工程采用资格后审，开标现场除列明需要提供原件核验的，其余均不需提供原件，对投标申请人资格的审查将依据：资格审查应提供的资料中第1-3项以企业诚信系统中获取的扫描件为准；其它资料以原件的扫描件用投标文件制作工具生成的投标文件上传为准。所有投标人务必完善企业诚信库资料，将体现证件有效期、基本信息及变更等相关内容清晰完整上传，如果因上传的扫描件不完善、不完整或无法清晰辨认，或未提供需进行核验的原件都将视为资格审查不合格。
  ①投标申请人的法人营业执照； 
  ②制造商的特种设备设备制造许可证（含明细表）；
  ③制造商的特种设备安装改造维修许可证； 
④法定代表人身份证或法人授权委托书（开标现场需额外提供原件核验）
⑤如是代理商投标，制造商授权的该品牌地区代理、针对本项目的专项授权委托书；
⑥质检部门颁发给维保机构的二星级及以上证书，连云港市固定的营业地点（提供营业场所的房屋权属证明或经连云港市房屋产权部门鉴证的房屋租赁合同）；
⑦无行贿犯罪记录：企业出具当地检察院自公告日起至开标前开具的无行贿犯罪记录的证明原件；
（3）、投标人必须于开标前以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处，分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。投标人应及时向收取投标保证金单位索取证明，退还保证金退至投标人企业的法人基本存款账户。
（4）、执行《苏建规字[2013]4号》文第四十五条规定：经资格预审确定的合格申请人不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标的，除不可抗力情况外，招投标监管机构应当在江苏建设工程招标网上公告1个月。在公告期间，国有资金项目的招标人可以拒绝其投标。
四、评标办法：
本项目采用综合评估法
	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：42分
技术能力：30分
商务响应：5分
售后服务：10分
安装及调试方案：10分
  企业业绩：3分
投标人的技术响应、商务响应、售后服务、安装及调试方案得分应取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价=A×K  K取值为： 98% 
以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。
评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3(1)
	投标报价
（42）分
	投标报价与评标基准价
	等于评标基准价得（42）分

	
	
	
	每高于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

	
	
	
	每低于评标基准价1%扣 0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

	2.2.3(2)
	技术能力
（30）分
	技术标准响应（ 1 ）分
	完全满足招标文件配置要求的得1分，否则不得分。

	
	
	技术规格、参
数响应（16）分
	所投电梯的曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速保护装置、钢丝绳绳头组合装置的品牌须与整梯品牌电品牌一致，每满足一项得2分，满分为16分。提供该电梯部件的型式试验报告，如以上部件为进口件没有相关型式试验报告，可以提供原厂进口报关单证明，并加盖电梯制造商公章。

	
	
	生产能力及市场占有率（2）分
	制造商的生产能力及市场占有率在全国须位居一线厂家，根据投标产品电梯制造商的2015年度企业主营营业收入打分：150亿以上得2分，营业收入100-150亿的得1分，其它的不得分，需提供审计报告扫描件或公证件扫描件。

	
	
	部件进口（4）
	所投电梯的门机、主板为原品牌整装进口（或进口品牌部件在国外没有工厂生产，必须在国内生产的，需要符合美国、欧盟、日本生产标准的并返销以上国家的部件，须提供相关标准符合性证明书和进、出口报关单证明并加盖盖制造商公章，）每满足一项得2分，满分4分，同时提供该电梯部件的型式试验报告加盖电梯制造商公章。

	
	
	制造能力
（3 ）分
	国家技术质量监督检验总局颁发的《特种设备制造许可证》上载明曳引机电梯最大速度在8米/秒以上得3分；载明曳引机电梯最大速度小于等于8米/秒，大于等于6米/秒的得2分；其它不得分。（在以上指标区间的按速度较小指标计分。）提供国家技术质量监督检验总局颁发的《特种设备制造许可证》并加盖制造商公章

	
	
	产品环保节能，先进性（4）分
	同时获得国际权威机构颁发的VDI4707（A）级能效认证和IS0 25745（A）级能效认证的得4分，只有一项证书的得2分，其余不得分。

	
	投标人的该项总分应当取评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。

	2.2.3(3)
	商务响应
（ 5）分
	付款方
式（1）分
	付款方式；完全响应或优于招标文件的得1分，否则不得分

	
	
	交付使用
期（2）分
	交付使用期：完全响应或优于招标文件的得 2分，否则不得分

	
	
	企业资信
等级（2分）
	投标人企业资信等级证书为AAA得2分，AA得1分,其它的不得分，需提供原件扫描件。

	
	投标人的该项总分应当取评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。

	2.2.3(4)
	售后服务
（10）分
	维保机构（4）分
	电梯制造商自2013年1月份以来驻连云港地区的保养机构获得连云港电梯维保单位质量星级评定获得三星级及以上证书，每有一年得1分；获得二星级证书，每有一年得0.5分；星级评定期间发生变化以最高星级累计计算，其他不得分，本项最多得4分。（须提供经省、市质量监督局星级证书原件扫描件，否则不予认可。）

	
	
	售后服务内容（2）分
	售后服务质保内容：本项目免费维护及质保期最少2年，响应2年不得分，提供3年及以上的得2分。（投标人须按整年报服务年限，否则按未提供处理）

	
	
	售后服务响应时间及方式（1 ）分
	售后服务响应时间及方式：承诺接到维修通知后30分钟内到场的得1分，否则不得分。（投标人提交的售后服务承诺书主体和该处相应时间的承诺人须一致，否则按未提供处理）

	
	
	质保内容（2）分
	由电梯制造商书面承诺提供原厂驻连维保免费维护质保服务的得2分。

	
	
	对使用方人员的培训计划（ 1 ）分
	为招标人免费提供人员培训计划的得1分，否则不得分。

	
	投标人的该项总分应当取评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。

	2.2.3(5)
	安装及调试方案
（10）分
	保养（2）分
	（1）承诺常规检查、保养每月二次的得2分，其他不得分。

	
	
	方案（8）分
	（1）电梯安装、调试实施细则、重点、难点；（2分）
（2）保证电梯安装质量、进度及安全文明施工的措施；（2分）
（3）现场管理、施工人员配备情况；（2分）
（4）电梯常规检查、保养内容，日常使用注意事项（2分）

	
	投标人的该项总分应当取评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。

	2.2.3(6)
	企业
业绩
（3）分
	（1）自2014年1月份以来承担过本次所投标的品牌电梯的公建（住宅区除外）项目一次性供货及安装达到150万元以上电梯工程的，有一个得1分；最多得3分。
投标人必需提供供货合同扫描件，合同必须能清晰的反映时间、品牌、合同额等参数，未能反映的不得分；


五、本公告发布法定媒介：
本次招标公告在江苏省建设工程招标网、连云港市公共资源交易中心网上、连云港市交通控集团有限公司网发布。
六、招标文件的获取
7.1获取时间：2017年6月30  日 至2017年 7 月4日 。
7.2获取方式：投标人可登录连云港市公共资源交易中心下载 
依据省电子化招标文件精神，已经取消投标人报名环节，投标人（已成功进入诚信库的）在系统内直接看到获取招标文件，不再有“我要报名”的模块提示。投标申请人须在公告截止时间之前在网上支付招标文件费用并下载招标文件。招标文件每套售价为人民币300元，售后不退。
七、电子标
根据苏建招办[2015]6号“关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招投标监管有关工作的通知”：2015年7月1日起，各地电子招投标项目均不得要求投标人开标时提供相关书面原件及纸质投标文件（身份证、授权委托书、投标保证金等确需提供的除外）。提醒投标人完善诚信库及时上传更新相关原件扫描件。
  1）投标人除网上下载招标文件外,在投标准备期内及时制作网上投标文件及投标文件光盘。本次招标不需要投标备用专用光盘，没有专用光盘发放，但所有投标人应自行刻录，以能刻录成功为准，开标时作为备用文件形式递交。
2）开标前完成网上投标文件上传,开标时请携带网络投标CA密码锁进行网络投标文件解锁，开标结束后退还密码锁，未按规定递交网络投标CA密码锁的投标人将被拒绝。 
  3）开标时,工作人员用各投标人网络投标CA锁对各加密的网络投标文件进行解密,解密不成功的以投标文件光盘在现场导入进行替代。投标人可以选择自行刻录，或不刻录、不提供备用介质内容，但投标人必须承担因特殊环境（如不可抗力）导致的停电、外网（互联网）瘫痪等所导致的启用紧急备用模式（备用介质导入、单机模式等）所造成的后果。投标人自行刻录，应以刻录成功为准，刻录成功后务必检查光盘里面的文件是否能正常打开以及文件内容是否正确完整。如投标人胡乱使用废弃、有问题的介质（如光盘）甚至拿空白介质（如光盘）充数，同样必须承担相应后果。
   4）依据苏建招办[2013]4号文相关规定，开标时招标投标平台未接收到投标人上传的投标文件，或者投标人未在规定时间内完成解密或者导入的，除下列规定的情形外，作为投标人放弃投标处理：①在投标截止时间前，因招标投标平台故障导致投标人无法提交投标文件；②或者在投标截止时间后，因招标投标平台故障导致电子开、评标活动无法进行；③或者开标结束后，因招标投标平台故障导致无法评标时，招标人可以选择暂停招标投标活动，或者使用应急开标、评标系统导入未加密的投标文件进行开标、评标活动。
5）依据苏建招办[2013]4号文相关规定, 在投标截止时间前，因招标投标平台故障导致投标人无法提交投标文件；或者在投标截止时间后，因招标投标平台故障导致电子开、评标活动无法进行；或者开标结束后，因招标投标平台故障导致无法评标时，招标人可以选择暂停招标投标活动，或者使用应急开标、评标系统导入未加密的投标文件进行开标、评标活动。
电子标书制作：
以下招投标文件制作工具均已衔接国泰新点5.0版招投标系统平台，投标人可自行选择使用。
 1）投标人采用广联达的制作工具制作投标文件的，下载招标文件后，请到
QQ群148252693或
http://115.28.33.52/G2/anonymous-index-file!anonymousFileDownLoad.do下载广联达投标制作工具，用于打开招标文件并制作投标文件。投标过程中有软件问题可联系广联达软件公司：
    郑磊：13812332568  刘书丹：18651253807
 2）投标人采用国泰新点的制作工具制作投标文件的，下载招标文件后，请到QQ群：242454657或http://www.lygztb.gov.cn/LYGNET_HY/login.aspx下载新点投标工具，用于打开招标文件并制作投标文件。投标过程中有软件问题可联系国泰新点公司:
    黄工:15896100880     朱工:15161373079   李工：18360702913
  提醒：投标人可在软件公司指导下刻录并打开自己刻录的U盘，检查是否能打开及内容是否完整。
注：如果您是第一次在连云港地区进行网络投标（网络系统5.0版），请您先联系江苏CA公司和江苏翔晟办理网络投标密码锁和企业电子签章，然后联系国泰新点软件公司及广联达软件公司进行密码锁的激活，用密码锁登陆相关网站会员系统进行诚信信息库的操作，最后携带相关原件到连云港市公共资源交易中心（连云港市海州区凌洲东路9号政务服务中心C座一楼）进行诚信库审核，以上步骤不进行或操作不完善，可能导致无法进场交易。

	公司名称
	联系人

	江苏CA
	总部(南京)：徐琢煜025-96010，13505156040

	
	连云港市凌州东路9号新政务中心C座一楼CA证书（翔晟）窗口：孙莉莉18005133017

	江苏翔晟
	徐小波13585204543、杭云飞13851527446

	国泰新点
	黄工15896100880
朱工15161373079
张工18505182641

	广联达软件
	刘书丹 18651253807     郑磊13812332568

	连云港市招标投标中心
	0518-85868193


   七、联系方式：
招标人：连云港市交通集团有限公司          代理机构：连云港市博瑞工程咨询有限公司 
招标人地址：连云港市海州区海连东路15号   代理机构地址：连云港市新浦通灌南路102号建院观筑大厦10楼
招标人邮编：                              代理机构邮编：
招标人传真：
                          代理机构传真：0518-85522323
招标人联系人：孙工
                      代理机构联系人：吉工
招标人联系电话：0518-85817639
          代理机构联系电话：0518-85602023
